

# Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu s meraním na svorkách a dodávkou elektriny priamym vedením

## Bilancia výrobca

|  |  |
| --- | --- |
|  | Množstvo (MWh) |
| Výroba na svorkách VSG | 100 |
| Vlastná spotreba z výroby VSV | 5 |
| Vlastná spotreba zo sústavy VSS | 5 |
| Vlastná spotreba | 10 |
| Ostatná vlastná spotreba OVS | 50 |
| Dodávka elektriny priamym vedením DPV | 20 |
| Odber zo sústavy O | 30 |
| Dodávka do sústavy D | 50 |
|  |  |
|  |  |
| O+VSG=D+VS+OVS+DPV |  |



## Zadávanie údajov do ISOM OKTE:



## Popis jednotlivých odberov

**Vlastná spotreba** - (predtým technologická spotreba) Vlastná spotreba výrobcu sa skladá z vlastnej spotreby z výroby a vlastnej spotreby odobratej zo sústavy, ktorá je použitá na potreby výroby elektriny

**Ostatná vlastná spotreba –** je to spotreba výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby, spotreby na prečerpávanie a dodávky priamym vedením. Obsahuje celkovú ostatnú vlastnú spotrebu z výroby aj odobratú zo sústavy

*Príklad: Výrobca napája kancelársku, hospodársku alebo inú budovu, kamerový alebo zabezpečovací systém, a pod*

**Dodávka priamym vedením** – Je to dodávka koncovému spotrebiteľovi elektriny alebo dodávka výrobcu koncovému odberateľovi, ktorý nie je pripojený do DS alebo PS.